ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Πρότυπος πίνακας πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει να διαβιβάζει η αδειοδοτούσα αρχή στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας.

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Ιδιαίτερη επισήμανση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο με την επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να δημοσιευθούν και δε θεωρούνται εμπιστευτικά.

1η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1

	1. Στοιχεία εγκατάστασης 

	Φορέας Εκμετάλλευσης

	Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης
	«ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

	Είδος Επιχείρησης
	Αποθήκευση, εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου. Εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας (συνολική αποθηκευμένη ποσότητα 139,00tn) 

	Έδρα Επιχείρησης
	Κοζάνης 37, Λάρισα ΤΚ 41447

	Τηλέφωνο Έδρας
	2410253524

	FAX Έδρας
	-

	Τόπος Εγκατάστασης
	5ο χλμ. Λάρισας – Φαλάνης, ΤΚ 41500, Δήμος Λαρισαίων

	Τηλέφωνο Εγκατάστασης
	2410593793

	 

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Υπεύθυνος Εγκατάστασης
	Παναγιώτης Νινόπουλος

	Ιδιότητα  
	Υπεύθυνος της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	info@ninopoulosgas.gr

	Τηλέφωνο
	2410593793 & 6979790467

	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)

	Διευθυντής Ασφαλείας
	-

	Ιδιότητα  
	-

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	-

	Τηλέφωνο
	-

	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Τεχνικός Ασφαλείας
	Βαρταλάς Παναγιώτης

	Ιδιότητα  
	Τεχνικός Ασφαλείας της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	georgios_vartalas@yahoo.gr

	Τηλέφωνο
	6932446883

	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)

	Επόπτης Εγκατάστασης
	-

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	-

	Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση)
	6979790467 (Νινόπουλος Παναγιώτης– Υπεύθυνος Εγκατάστασης)

	  

	2. Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 

	Π.χ. Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (αναφέρεται το όνομά της) Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης: ηη/μμ/εε). 

	Η εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών που αποθηκεύονται εντός της εγκατάστασης (139,00tn), η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016. O Φάκελος Κοινοποίησης θεωρήθηκε από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας στις 6-3-2019. Ο φάκελος έχει ενημερωθεί με τα στοιχεία του νέου φορέα λειτουργίας («ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»).

	3. Δραστηριότητες εγκατάστασης 

	Π.χ. «Η εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» βρίσκεται στη θέση «ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ», μέσα σε αγροτική περιοχή, παρά την ακτή , συνορεύει με ..... και καλύπτει οικόπεδο επιφάνειας ….. m2.

Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται, παραλαβή καυσίμων από δεξαμενόπλοια, αποθήκευση καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο ναυτιλίας, κηροζίνη), φορτώσεις βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και διανομή καυσίμων σε πρατήρια, βιομηχανίες, τουριστικές επιχειρήσεις και πλοία. Η Εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε καύσιμα εδάφους στην «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ» και σε γειτονικά νησιά («ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ») και εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας το αεροδρόμιο «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ».»

	Η εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λάρισας – Φαλάνης, ΤΚ 41500, Δήμου Λαρισαίων. Το γήπεδο της εγκατάστασης είναι το υπ’ αριθμ. 502 αγροτεμάχιο αναδασμού Φαλάνης έκτασης 9315,00 m2 με αριθμό ΚΑΕΚ 311542006001. Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει Βόρεια με αγρό, Δυτικά με αγροτική οδό, Νότια με αγρό και Ανατολικά με αγρό.

Στην εγκατάσταση αποθηκεύεται προπάνιο και υγραέριο μίγμα, το οποίο εμφιαλώνεται σε φιάλες σε φιάλες 0,5-25 Κg ή φορτώνεται σε βυτιοφόρα για τη διανομή «χύμα» υγραερίου. Η εγκατάσταση εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)

Στην εγκατάσταση σήμερα υπάρχουν δύο (2) οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές, όγκου 100 m3 έκαστη καθώς και δύο (2) νέες οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές, όγκου 60m3 έκαστη στις οποίες αποθηκεύονται το προπάνιο και το υγραέριο μίγμα. Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι πληρωμένες σε ποσοστό 85% και κατά συνέπεια η δυναμικότητα αποθήκευσης είναι 320 m3 x 85% = 272 m3. Η μέση πυκνότητα των επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση, βάσει των στοιχείων των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, είναι 0,5 gr/cm3. Κατά συνέπεια η μέγιστη ποσότητα των ουσιών που αποθηκεύεται  στις δεξαμενές είναι 136,00 tn. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΦΙΑΛΕΣ)

Στο χώρο της εγκατάστασης σήμερα αποθηκεύονται πληρωμένες φιάλες χωρητικότητας 0,5-25kg. Η μέγιστη ποσότητα υγραερίου μίγματος και προπανίου σε φιάλες που δύναται να βρίσκεται αποθηκευμένη στο χώρο της εγκατάστασης είναι 3,00 tn. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

Στην εγκατάσταση λειτουργεί εμφιαλωτήριο για εμφιάλωση υγραερίου σε φιάλες 0,5-25 Κg. Η ονομαστική δυναμικότητα του εμφιαλωτηρίου είναι 10 tn/8ωρο.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Στην εγκατάσταση λειτουργούν σταθμοί φόρτωσης/εκφόρτωσης βυτιοφόρων (δύο σημεία μετάγγισης) από τους οποίους παραλαμβάνεται υγραέριο στην εγκατάσταση και φορτώνονται βυτιοφόρα για τη διανομή «χύμα» υγραερίου. Όλες οι διαδικασίες φόρτωσης-εκφόρτωσης υγραερίου γίνονται σε κλειστό κύκλωμα και δεν υπάρχουν σημεία διαφυγής του υγραερίου στην ατμόσφαιρα.



	4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας

	Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας.

	Κοινή ή Γενική Ονομασία 

	Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά 


	π.χ. Υγραέριο 
	π.χ. Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά/έκρηξη 

	Προπάνιο
	Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή/και έκρηξη 

	Υγραέριο Μίγμα
	Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή/και έκρηξη

	Αιθανοθειόλη (αιθυμερκαπτάνη) – Περιέχεται στις δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου μίγματος και προπανίου σε πολύ μικρή ποσότητα (14ppm) ως οσμητική ουσία
	Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό. Τοξική για τον άνθρωπο και το υδάτινο περιβάλλον

	

	5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016

	Αναλύονται σχετικά.

	Η εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το 2001 και από τον Αύγουστο του 2025 λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
Ο Φάκελος Κοινοποίησης της εγκατάστασης θεωρήθηκε  από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας βάσει της υπ’ αριθμόν Δ.Α./Φ.14.1096/1937/6-3-2019 Απόφασης.



	6. Περαιτέρω πληροφορίες

	Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης 
	Δεν διεξήχθη επιθεώρηση από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας

	Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση: 
	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας)

	

	7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα)
Αναφέρονται, σε περίπτωση που υπάρχουν, τα ονόματα των εγκαταστάσεων, είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, ακόμη και στην περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες. 
Στην εγγύς περιοχή της εγκατάστασης και σε απόσταση 65m δυτικά των ορίων του γηπέδου της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου βρίσκεται Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος (COSMOS ΘΕΣ ΓΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) η οποία διαθέτει δύο δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου συνολικής χωρητικότητας 18 m3. Οι δεξαμενές υγραερίου της εγκατάστασης της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» απέχουν 93 m από τις δεξαμενές υγραερίου της Μονάδας επεξεργασίας γάλακτος. Επισημαίνεται ότι η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος εγκαταστάθηκε στη συγκεκριμένη θέση το 2014, ενώ η εγκατάσταση της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το 2001.  

Επίσης σε απόσταση 40m νότια των ορίων του γηπέδου βρίσκεται Εργαστήριο παραγωγής φύλλου κρούστας (Α. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ - Α. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΟΕ - ΦΥΛΛΟ ΓΕΥΣΗ) το οποία διαθέτει μια δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου χωρητικότητας 2,7 m3. Οι δεξαμενές υγραερίου της εγκατάστασης της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» απέχουν 100 m από τη δεξαμενή υγραερίου του Εργαστηρίου παραγωγής φύλλου κρούστας. Επισημαίνεται ότι το Εργαστήριο φύλλου λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το 2004.  

Κατά συνέπεια η ύπαρξη των δεξαμενών υγραερίου της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος σε απόσταση 93m<106m και η ύπαρξη της δεξαμενής υγραερίου του εργαστηρίου παραγωγής φύλλου κρούστας σε απόσταση 100m<106m  ενδέχεται να  προκαλέσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε περίπτωση πρωτογενούς ατυχήματος στις δεξαμενές της εγκατάστασης της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

	7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

	ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	1. COSMOS ΘΕΣ ΓΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)

	2. Α. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ - Α. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΟΕ - ΦΥΛΛΟ ΓΕΥΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ)

	7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση

	ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Σημείωση: Οι γειτονικές εγκαταστάσεις, λόγω της μικρής αποθηκευτικής ικανότητας σε υγραέριο, δεν δύναται να προκαλέσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»


