ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Πρότυπος πίνακας πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει να δημοσιοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας.

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 4026/30-05-2019 έγγραφό μας με θέμα «Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Επισήμανση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΚΥΑ 172058/2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει πριν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται ως άνω να απευθύνει σχετικό αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή της εγκατάστασης και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι τα όσα στοιχεία διαθέτει από αυτές μπορούν να δημοσιευθούν και δε θεωρούνται εμπιστευτικά. Νοείται ότι το ανωτέρω προβλέπεται μόνο σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία του διαβιβάστηκαν από την αδειοδοτούσα αρχή και την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας δεν είχαν δήλωση περί μη εμπιστευτικότητας.

1η Περίπτωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεσή του το κοινό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO III και την αντίστοιχη ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016), για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων με εμπλεκόμενες επικίνδυνες ουσίες στην «Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της GS GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.». Επισημαίνεται ότι στο παρόν έγγραφο, με τον όρο «επικίνδυνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 (παρ. 10) της ΚΥΑ 172058/2016.

ΜΕΡΟΣ 1

	Ι. Πληροφοριακά στοιχεία παραγράφων 1-6 Μέρους 1 του Παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016

	1. Στοιχεία εγκατάστασης 

	Φορέας Εκμετάλλευσης

	Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης
	«ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

	Είδος Επιχείρησης
	Αποθήκευση, εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου. Εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας (συνολική αποθηκευμένη ποσότητα 139,00tn) 

	Έδρα Επιχείρησης
	Κοζάνης 37, Λάρισα ΤΚ 41447

	Τηλέφωνο Έδρας
	2410253524

	FAX Έδρας
	-

	Τόπος Εγκατάστασης
	5ο χλμ. Λάρισας – Φαλάνης, ΤΚ 41500, Δήμος Λαρισαίων

	Τηλέφωνο Εγκατάστασης
	2410593793

	 

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Υπεύθυνος Εγκατάστασης
	Παναγιώτης Νινόπουλος

	Ιδιότητα  
	Υπεύθυνος της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	info@ninopoulosgas.gr

	Τηλέφωνο
	2410593793 & 6979790467

	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχει στην εγκατάσταση)

	Διευθυντής Ασφαλείας
	-

	Ιδιότητα  
	-

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	-

	Τηλέφωνο
	-

	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Τεχνικός Ασφαλείας
	Βαρταλάς Παναγιώτης

	Ιδιότητα  
	Τεχνικός Ασφαλείας της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	georgios_vartalas@yahoo.gr

	Τηλέφωνο
	6932446883

	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (εάν δεν υπάρχει στην εγκατάσταση, αναγράφεται το τηλέφωνο επικοινωνίας σε 24ωρη βάση)

	Επόπτης Εγκατάστασης
	-

	Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
	-

	Τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση)
	6979790467 (Νινόπουλος Παναγιώτης– Υπεύθυνος Εγκατάστασης)

	  

	2. Υπαγωγή Εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 

	Π.χ. Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή (αναφέρεται το όνομά της) Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης: ηη/μμ/εε). 

	Η εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών που αποθηκεύονται εντός της εγκατάστασης (139,00tn), η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης:  13-06-2018). O Φάκελος Κοινοποίησης θεωρήθηκε από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας στις 6-3-2019. Ο φάκελος έχει ενημερωθεί με τα στοιχεία του νέου φορέα λειτουργίας («ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»)

	3. Δραστηριότητες εγκατάστασης 

	Π.χ. «Η εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» βρίσκεται στη θέση «ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ», μέσα σε αγροτική περιοχή, παρά την ακτή , συνορεύει με ..... και καλύπτει οικόπεδο επιφάνειας ….. m2.

Στην εγκατάσταση πραγματοποιούνται, παραλαβή καυσίμων από δεξαμενόπλοια, αποθήκευση καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο ναυτιλίας, κηροζίνη), φορτώσεις βυτιοφόρων οχημάτων καθώς και διανομή καυσίμων σε πρατήρια, βιομηχανίες, τουριστικές επιχειρήσεις και πλοία. Η Εγκατάσταση «ΟΝΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε καύσιμα εδάφους στην «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ» και σε γειτονικά νησιά («ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ») και εφοδιάζει με καύσιμα αεροπορίας το αεροδρόμιο «ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΟΥ».»

	Η εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» βρίσκεται στο 5ο χλμ. Λάρισας – Φαλάνης, ΤΚ 41500, Δήμου Λαρισαίων. Το γήπεδο της εγκατάστασης είναι το υπ’ αριθμ. 502 αγροτεμάχιο αναδασμού Φαλάνης έκτασης 9315,00 m2 με αριθμό ΚΑΕΚ 311542006001. Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει Βόρεια με αγρό, Δυτικά με αγροτική οδό, Νότια με αγρό και Ανατολικά με αγρό.

Στην εγκατάσταση αποθηκεύεται προπάνιο και υγραέριο μίγμα, το οποίο εμφιαλώνεται σε φιάλες σε φιάλες 0,5-25 Κg ή φορτώνεται σε βυτιοφόρα για τη διανομή «χύμα» υγραερίου. Η εγκατάσταση εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)

Στην εγκατάσταση σήμερα υπάρχουν δύο (2) οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές, όγκου 100 m3 έκαστη καθώς και δύο (2) νέες οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές, όγκου 60m3 έκαστη στις οποίες αποθηκεύονται το προπάνιο και το υγραέριο μίγμα. Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι πληρωμένες σε ποσοστό 85% και κατά συνέπεια η δυναμικότητα αποθήκευσης είναι 320 m3 x 85% = 272 m3. Η μέση πυκνότητα των επικίνδυνων ουσιών που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση, βάσει των στοιχείων των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, είναι 0,5 gr/cm3. Κατά συνέπεια η μέγιστη ποσότητα των ουσιών που αποθηκεύεται  στις δεξαμενές είναι 136,00 tn. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΦΙΑΛΕΣ)

Στο χώρο της εγκατάστασης σήμερα αποθηκεύονται πληρωμένες φιάλες χωρητικότητας 0,5-25kg. Η μέγιστη ποσότητα υγραερίου μίγματος και προπανίου σε φιάλες που δύναται να βρίσκεται αποθηκευμένη στο χώρο της εγκατάστασης είναι 3,00 tn. 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

Στην εγκατάσταση λειτουργεί εμφιαλωτήριο για εμφιάλωση υγραερίου σε φιάλες 0,5-25 Κg. Η ονομαστική δυναμικότητα του εμφιαλωτηρίου είναι 10 tn/8ωρο.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Στην εγκατάσταση λειτουργούν σταθμοί φόρτωσης/εκφόρτωσης βυτιοφόρων (δύο σημεία μετάγγισης) από τους οποίους παραλαμβάνεται υγραέριο στην εγκατάσταση και φορτώνονται βυτιοφόρα για τη διανομή «χύμα» υγραερίου. Όλες οι διαδικασίες φόρτωσης-εκφόρτωσης υγραερίου γίνονται σε κλειστό κύκλωμα και δεν υπάρχουν σημεία διαφυγής του υγραερίου στην ατμόσφαιρα.



	4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας

	Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας.

	Κοινή ή Γενική Ονομασία 
(παράδειγμα)
	Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά 
(παράδειγμα)

	π.χ. Υγραέριο 
	π.χ. Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά/έκρηξη 

	Προπάνιο
	Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή/και έκρηξη 

	Υγραέριο Μίγμα
	Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή/και έκρηξη

	Αιθανοθειόλη (αιθυμερκαπτάνη) – Περιέχεται στις δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου μίγματος και προπανίου σε πολύ μικρή ποσότητα (14ppm) ως οσμητική ουσία
	Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό. Τοξική για τον άνθρωπο και το υδάτινο περιβάλλον

	

	5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016

	Αναλύονται σχετικά.

	Η εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το 2001 και από τον Αύγουστο του 2025 λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Ο Φάκελος Κοινοποίησης της εγκατάστασης θεωρήθηκε  από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας βάσει της υπ’ αριθμόν Δ.Α./Φ.14.1096/1937/6-3-2019 Απόφασης.



	6. Περαιτέρω πληροφορίες

	Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης 
	Δεν διεξήχθη επιθεώρηση από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας

	Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση: 
	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οικεία αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας)

	

	7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα)
Αναφέρονται, σε περίπτωση που υπάρχουν, τα ονόματα των εγκαταστάσεων, είτε αυτές υπάγονται είτε όχι στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, ακόμη και στην περίπτωση που δεν περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες. 

Στην εγγύς περιοχή της εγκατάστασης και σε απόσταση 65m δυτικά των ορίων του γηπέδου της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου βρίσκεται Μονάδα επεξεργασίας γάλακτος (COSMOS ΘΕΣ ΓΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) η οποία διαθέτει δύο δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου συνολικής χωρητικότητας 18 m3. Οι δεξαμενές υγραερίου της εγκατάστασης της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» απέχουν 93 m από τις δεξαμενές υγραερίου της Μονάδας επεξεργασίας γάλακτος. Επισημαίνεται ότι η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος εγκαταστάθηκε στη συγκεκριμένη θέση το 2014, ενώ η εγκατάσταση της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το 2001.  

Επίσης σε απόσταση 40m νότια των ορίων του γηπέδου βρίσκεται Εργαστήριο παραγωγής φύλλου κρούστας (Α. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ - Α. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΟΕ - ΦΥΛΛΟ ΓΕΥΣΗ) το οποία διαθέτει μια δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου χωρητικότητας 2,7 m3. Οι δεξαμενές υγραερίου της εγκατάστασης της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» απέχουν 100 m από τη δεξαμενή υγραερίου του Εργαστηρίου παραγωγής φύλλου κρούστας. Επισημαίνεται ότι το Εργαστήριο φύλλου λειτουργεί στη συγκεκριμένη θέση από το 2004.  

Κατά συνέπεια η ύπαρξη των δεξαμενών υγραερίου της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος σε απόσταση 93m<106m και η ύπαρξη της δεξαμενής υγραερίου του εργαστηρίου παραγωγής φύλλου κρούστας σε απόσταση 100m<106m  ενδέχεται να  προκαλέσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε περίπτωση πρωτογενούς ατυχήματος στις δεξαμενές της εγκατάστασης της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

	7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

	ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	1. COSMOS ΘΕΣ ΓΑΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)

	2. Α. ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ - Α. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΟΕ - ΦΥΛΛΟ ΓΕΥΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΣ)

	7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην «Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση

	ΟΝΟΜΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Σημείωση: Οι γειτονικές εγκαταστάσεις, λόγω της μικρής αποθηκευτικής ικανότητας σε υγραέριο, δεν δύναται να προκαλέσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

	8. Προειδοποίηση και συμπεριφορά του κοινού σε περίπτωση ατυχήματος

	Σε περίπτωση ατυχήματος, το κοινό το οποίο μπορεί να πληχθεί θα ενημερωθεί σχετικά με το συμβάν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Συγκεκριμένα:
A. Σύμφωνα με το ΕΣΕΑ της μονάδας ενημερώνεται:

Πρώτα η Αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας), στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Περιβάλλοντος κλπ), η αστυνομία καθώς και οι όμορες επιχειρήσεις.

B. Μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στον έντυπο - ηλεκτρονικό τύπο, στα ΜΜΕ, σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος σε εγκαταστάσεις SEVESO είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (https://civilprotection.gov.gr/).

Στη συνέχεια παρατίθεται εξειδικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οδηγίες ασφαλείας που θα πρέπει να ακολουθηθούν από το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος στην «Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»»:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εξοικείωση με τις παρακάτω γενικές οδηγίες απαιτείται να έχει όλος ο πληθυσμός και ιδιαίτερα όσοι κατοικούν, διέρχονται ή βρίσκονται συχνά στην περιοχή πλησίον της εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Πριν από ένα ατύχημα στην εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
· Μελετήστε, εξοικειωθείτε και εφαρμόστε τις εξειδικευμένες για την εγκατάσταση SEVESO οδηγίες αυτοπροστασίας που βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

· Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, συζητήστε το θέμα με όλα τα μέλη της οικογένειάς σας.

· Οδηγείτε με αυξημένη προσοχή όταν βρίσκεστε κοντά στην εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Κατά τη διάρκεια ατυχήματος στην εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»:

· Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να καθησυχάσετε τους γύρω σας.

· Παραμείνετε ή καταφύγετε αμέσως σε ασφαλή κλειστό χώρο και αποφύγετε να κυκλοφορείτε στον δρόμο. Σκοπός είναι να διαφυλάξετε την υγεία σας από επικίνδυνες χημικές ουσίες, από πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και δευτερογενή θραύσματα) και από τη θερμική ακτινοβολία.

· Κλείστε ερμητικά πόρτες (εσωτερικές και εξωτερικές) και παράθυρα. Κλείστε εξαεριστήρες και κλιματιστικά.

· Ετοιμάστε βρεγμένες πετσέτες για πιθανή προστασία σας σε περίπτωση εισπνοής ερεθιστικών ουσιών.

· Κλείστε όλες τις εστίες φωτιάς κλπ και μην καπνίζετε.

· Σε κάθε περίπτωση, συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτείτε μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών.

· Εφαρμόστε τις εξειδικευμένες οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχήματος στην συγκεκριμένη εγκατάσταση SEVESO, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

· Μην πάτε στον χώρο του συμβάντος.

· Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου προς τις αρχές ή προς φίλους και συγγενείς, εκτός εάν χρειάζεστε άμεση βοήθεια. Άσκοπη χρήση του τηλεφώνου δεν αφήνει ελεύθερες τις τηλεφωνικές γραμμές για χρήση σε περίπτωση ανάγκης.

· Μην εκθέτετε τον εαυτό σας και τους άλλους σε κίνδυνο.

Εάν είστε στο αυτοκίνητό σας και διέρχεστε από την περιοχή του ατυχήματος:

· Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα παράθυρα, το σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού και τους αεραγωγούς τους.

· Σε περίπτωση που μπορείτε να διαφύγετε από την περιοχή, παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγήστε προσεκτικά. 

· Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διαφύγετε από την περιοχή και υπάρχει κοντά κάποιο ασφαλές κτίριο, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ένα σημείο που δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των άλλων οχημάτων και εισέλθετε στο κτίριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοντά κάποιο ασφαλές κτίριο, παραμείνετε ψύχραιμοι μέσα στο αυτοκίνητο.

· Συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτείτε μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών.
Εάν βρίσκεστε μακριά από ασφαλές χώρο/κτίριο και κοντά στον χώρο του ατυχήματος:

· Απομακρυνθείτε από τον χώρο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατόν.

Εάν βρίσκεστε…

· Υπήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Β στο παρακάτω σχήμα), απομακρυνθείτε κινούμενοι κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου.

· Προσήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Α στο παρακάτω σχήμα) απομακρυνθείτε κινούμενοι αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου.
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· Γενικά, κατευθυνθείτε προς τα υψηλότερα σημεία της περιοχής, καθώς πολλές τοξικές ουσίες είναι βαρύτερες του αέρα.

· Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται ουσία που έχει διαρρεύσει.

· Μην καπνίζετε.

· Καλύψτε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

· «Φιλτράρετε» τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια καλύπτοντας με μία διπλωμένη πετσέτα ή πανί ή μάσκα το στόμα και τη μύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές.

· Συντονιστείτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Εμπιστευτείτε μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις και εφαρμόστε τις οδηγίες μόνο των αρμοδίων Αρχών.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Εάν αντιληφθείτε ένα ατύχημα και αφού απομακρυνθείτε σε απόσταση ασφαλείας

· Ενημερώστε το Πυροσβεστικό Σώμα στο τηλέφωνο 199.

· Δώστε ακριβή στοιχεία (τόπος, απόσταση από τον χώρο του ατυχήματος, όνομα, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ.) και περιγράψτε το περιστατικό.

· Παρατηρήστε:

· Εάν υπάρχουν θύματα και κάντε μία εκτίμηση του αριθμού των ατόμων (αριθμός νεκρών, τραυματισμένων) και ποιά είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν (π.χ. ζαλάδα, πονοκέφαλος, ερεθισμός στα μάτια κλπ.).

· Το χρώμα του καπνού ή του υγρού που έχει διαρρεύσει.

· Τις οσμές και τους περίεργους ήχους, εάν υπάρχουν.

· Τη συμπεριφορά του νέφους, εάν υπάρχει (κατεύθυνση κίνησης, βυθίζεται ή ανεβαίνει προς τα πάνω, κλπ.) ή τη συμπεριφορά του υγρού.

· Εάν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες, στους περιέκτες (βαρέλια, δοχεία και παλέτες) ή στο βυτιοφόρο (όνομα εταιρίας κλπ.) (σε περίπτωση ατυχήματος σε βυτιοφόρο όχημα).

· Εάν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες, στους περιέκτες (βαρέλια, δοχεία και παλέτες) ή στο βυτιοφόρο (όνομα εταιρίας κλπ.).

Σε περίπτωση ατυχήματος στην Εγκατάσταση αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου της επιχείρησης «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», τα παραγόμενα καυσαέρια διασπείρονται πλήρως σε απόσταση 1000 μέτρων από την μονάδα. 

Σε περίπτωση θερμικής ακτινοβολίας από την καύση, τυχόν πληθυσμός σε απόσταση μεταξύ 50 μέτρων και 600 μέτρων από την εγκατάσταση, θα πρέπει να μετακινηθεί σε αποστάσεις ασφαλείας, όπου η ακτινοβολία είναι σε χαμηλά επίπεδα δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη των 1100 μέτρων.  
Σε περίπτωση ατυχήματος, το κοινό το οποίο μπορεί να πληχθεί θα πρέπει να εφαρμόσει τις ανωτέρω εξειδικευμένες οδηγίες αυτοπροστασίας μέχρι και εφόσον απαιτηθεί, να του υποδειχθεί κάτι διαφορετικό από τις αρμόδιες αρχές. Οι οδηγίες που περαιτέρω θα δοθούν στο επηρεαζόμενο κοινό εξαρτώνται από τη φύση και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων φορέων καθ’ όλη της διάρκεια εξέλιξης του ατυχήματος και να παραμένει συντονισμένο με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή/και τηλεοπτικούς σταθμούς για το ενδεχόμενο ενημέρωσής του από αυτούς. Επισημαίνεται ότι σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια εξέλιξης των δράσεων αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών του ΤΑΜΕ, η ενημέρωση του κοινού γίνεται κυρίως μέσω δελτίων τύπου της Περιφέρειας (με μέριμνα της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας) και πιθανά και μέσω δηλώσεων του Αντιπεριφερειάρχη/Περιφερειάρχη προς τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με λοιπούς συναρμόδιους φορείς. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες Αστυνομικές/Λιμενικές αρχές, ούτως ώστε η παρουσία των ΜΜΕ να μην δυσχεραίνει το έργο των εμπλεκομένων φορέων.

 

	

	ΙΙ. Πληροφόρηση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III) 

	Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία ούτως ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερώνεται σχετικά με τις εγκαταστάσεις SEVESO (εγκαταστάσεις υπαγόμενες στην Οδηγία SEVESO III) στην περιοχή του.
Η πληροφόρηση σχετίζεται με εγκαταστάσεις εν λειτουργία οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) (εγκαταστάσεις SEVESO) λόγω της ύπαρξης εντός αυτών επικινδύνων ουσιών σε ποσότητες μεγαλύτερες ή ίσες από καθορισμένες στην ανωτέρω ΚΥΑ οριακές τιμές.
Η πληροφόρηση εστιάζει στον τύπο της εγκατάστασης και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πιθανότητας πρόκλησης ενός μεγάλου ατυχήματος σε αυτήν.
Δεδομένου ότι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις SEVESO είναι επικίνδυνες, οι εγκαταστάσεις αυτές υπάγονται υποχρεούνται αυστηρά στη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση μεγάλων ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της μονάδας, ελέγχου των διεργασιών, περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματικών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.
Επισπεύδουσα αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO III αποτελεί η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Ανάλογα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, υπάρχουν δύο τύποι εγκαταστάσεων: οι εγκαταστάσεις «ανώτερης» και οι εγκαταστάσεις «κατώτερης βαθμίδας». Οι εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες επικινδύνων ουσιών σε σχέση με τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι για αυτές τίθενται μέσω της ΚΥΑ 172058/2016 πρόσθετες απαιτήσεις.

Η επιχείρηση «ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έχει αποστείλει στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας  τις απαραίτητες πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β’/17‐02‐2016) SEVESO III


